**СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР**

В соответствии с Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 (ред. от 02.11.2018) "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.06.2017 N 47008) строительный мусор и материал от разборки строительных конструкций относится к отходам III -V классов опасности. В представленной ниже таблице указаны коды ФККО, последняя цифра кода –класс опасности отхода.

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| 8 00 000 00 00 0 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА |
| 8 10 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАЗБОРКИ И СНОСА ЗДАНИЙ  (растительные отходы при подготовке строительного участка см. Блок 1, [группу 1 50](#P389)) |
| 8 11 100 00 00 0 | Отходы грунта при проведении земляных работ |
| 8 11 100 01 49 5 | грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами |
| 8 11 110 00 00 0 | Отходы грунта при проведении открытых земляных работ |
| 8 11 111 11 49 4 | отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные |
| 8 11 111 12 49 5 | отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные |
| 8 11 112 21 40 5 | отходы торфа при проведении открытых земляных работ |
| 8 11 115 31 40 4 | грунт насыпной, загрязненный отходами строительных материалов |
| 8 11 120 00 00 0 | Отходы грунта при проведении подземных земляных работ |
| 8 11 122 11 39 4 | растворы буровые глинистые на водной основе при горизонтальном, наклонно-направленном бурении при строительстве подземных сооружений |
| 8 11 123 11 39 4 | шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе малоопасные |
| 8 11 123 12 39 5 | шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные |
| 8 11 130 00 00 0 | Отходы грунта при проведении подводных земляных работ |
| 8 11 131 11 20 5 | отходы (грунты) дноочистительных работ на водных объектах обезвоженные практически неопасные |
|  |  |
| 8 12 000 00 00 0 | Отходы от сноса и разборки зданий  (отходы бетона и железобетона см. [группу 8 22](#P16949)) |
| 8 12 101 01 72 4 | древесные отходы от сноса и разборки зданий |
| 8 12 201 01 20 5 | лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий |
| 8 12 901 01 72 4 | мусор от сноса и разборки зданий несортированный |
| 8 12 911 11 20 3 | мусор от сноса и разборки производственных зданий, загрязненных соединениями свинца |
| 8 12 911 12 20 3 | мусор от сноса и разборки производственных зданий, загрязненных ртутью и ее соединениями |
|  |  |
| 8 19 000 00 00 0 | Прочие отходы подготовки строительного участка |
| 8 19 100 01 49 5 | отходы песка незагрязненные |
| 8 19 100 03 21 5 | отходы строительного щебня незагрязненные |
| 8 19 911 11 70 4 | отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо |
|  |  |
| 8 20 000 00 00 0 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ  (отходы древесных, асбестсодержащих строительных материалов см. [Блоки 3](#P1190), [4](#P10215); отходы теплоизоляционных материалов см. Блок 4 [группу 4 57](#P13901)) |
| 8 21 000 00 00 0 | Отходы строительных материалов на основе природного камня |
| 8 21 101 01 21 5 | лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня |
| 8 21 211 11 20 5 | отходы резки, пиления, обработки блоков из натурального мрамора |
| 8 21 500 00 00 0 | Отходы песчано-гравийных смесей |
| 8 21 511 11 40 5 | отходы песчано-гравийной смеси незагрязненные |
|  |  |
| 8 22 000 00 00 0 | Отходы строительных материалов на основе цемента, бетона и строительных растворов |
| 8 22 021 12 49 5 | отходы (остатки) сухой бетонной смеси практически неопасные |
| 8 22 101 01 21 5 | отходы цемента в кусковой форме |
| 8 22 131 11 20 4 | отходы плиточного клея на основе цемента затвердевшего малоопасные |
| 8 22 171 11 51 4 | отходы изделий из асбоцемента при ремонте инженерных коммуникаций |
| 8 22 201 01 21 5 | лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме |
| 8 22 211 11 20 4 | лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений |
| 8 22 231 11 20 4 | отходы бетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15% |
| 8 22 301 01 21 5 | лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме |
| 8 22 331 11 20 4 | отходы железобетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15% |
| 8 22 401 01 21 4 | отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме |
| 8 22 911 11 20 4 | лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций |
|  |  |
| 8 23 000 00 00 0 | Отходы керамических строительных материалов |
| 8 23 101 01 21 5 | лом строительного кирпича незагрязненный |
| 8 23 201 01 21 5 | лом черепицы, керамики незагрязненный |
| 8 23 311 11 50 4 | отходы труб керамических при замене, ремонте инженерных коммуникаций |
|  |  |
| 8 24 000 00 00 0 | Отходы строительных материалов на основе минеральных вяжущих веществ |
| 8 24 100 00 00 0 | Отходы строительных материалов на гипсовой основе (панели и плиты для перегородок, гипсокартонные листы, вент-блоки) |
| 8 24 110 01 20 4 | обрезь и лом гипсокартонных листов |
| 8 24 110 02 20 4 | лом пазогребневых плит незагрязненный |
| 8 24 191 11 20 5 | отходы гипса при ремонтно-строительных работах |
| 8 24 200 00 00 0 | Отходы строительных силикатных материалов |
| 8 24 211 11 20 5 | лом силикатных кирпичей, камней, блоков при ремонтно-строительных работах |
| 8 24 300 00 00 0 | Отходы строительных материалов на основе извести (известково-песчаные, известково-шлаковые и известково-зольные материалы) |
| 8 24 311 21 21 4 | отходы извести гашеной в кусковой форме при ремонтно-строительных работах |
| 8 24 411 11 21 4 | отходы мела в кусковой форме при ремонтно-строительных работах |
| 8 24 511 11 20 5 | отходы бентонитовой глины при ремонтно-строительных работах |
| 8 24 900 00 00 0 | Прочие отходы строительных материалов на основе минеральных вяжущих веществ |
| 8 24 900 01 29 4 | отходы шпатлевки |
| 8 24 910 00 00 0 | Отходы затвердевших строительных смесей прочих |
| 8 24 911 11 20 4 | отходы штукатурки затвердевшей малоопасные |
| 8 25 315 11 20 4 | лом и отходы минераловолокнистых потолочных плит на основе перлита, пригодные для утилизации |
|  |  |
| 8 26 000 00 00 0 | Отходы рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов |
| 8 26 100 00 00 0 | Отходы битумных, дегтевых, дегтебитумных, битумополимерных, резино-дегтевых и битумных безосновных материалов |
| 8 26 111 11 20 3 | отходы битума нефтяного строительного |
| 8 26 111 31 71 3 | отходы битумной изоляции трубопроводов |
| 8 26 113 11 31 3 | отходы пропитки битумной для упрочнения асфальтобетонного покрытия |
| 8 26 141 31 71 4 | отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов |
| 8 26 143 11 31 3 | отходы пропитки битумно-полимерной для упрочнения асфальтобетонного покрытия |
| 8 26 200 00 00 0 | Отходы строительных материалов на основе картона (рубероид, пергамин, толь) незагрязненные |
| 8 26 210 01 51 4 | отходы рубероида |
| 8 26 220 01 51 4 | отходы толи |
| 8 26 300 00 00 0 | Отходы строительных материалов на стеклооснове |
| 8 26 310 11 20 4 | отходы изопласта незагрязненные |
| 8 26 321 11 20 4 | отходы строительных материалов на основе стеклоизола незагрязненные |
| 8 26 341 11 20 4 | отходы гидроизоляционных материалов на основе стекловолокна и синтетического каучука |
|  |  |
| 8 27 000 00 00 0 | Отходы строительных материалов на основе пластмасс и полимеров, не вошедшие в [Блок 4](#P10215) |
| 8 27 100 00 00 0 | Отходы линолеумов, полимерных плиток |
| 8 27 100 01 51 4 | отходы линолеума незагрязненные |
| 8 27 200 00 00 0 | Отходы полимерных кровельных материалов |
| 8 27 311 11 50 4 | отходы труб полимерных при замене, ремонте инженерных коммуникаций |
| 8 27 400 00 00 0 | Отходы полимерных антикоррозионных покрытий |
| 8 27 423 11 71 4 | отходы полимерного антикоррозийного рулонного покрытия для защиты трубопроводов |
| 8 27 900 00 00 0 | Отходы строительных материалов на основе пластмасс и полимеров прочие |
| 8 27 990 01 72 4 | смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид |
|  |  |
| 8 29 000 00 00 0 | Прочие отходы строительства и ремонта зданий, сооружений |
| 8 29 131 11 20 5 | отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном |
| 8 29 132 11 62 4 | отходы древесные при демонтаже временных дорожных покрытий |
| 8 29 151 11 62 4 | отходы дублированных текстильных материалов для строительства, загрязненных цементом, бетоном, строительным раствором |
| 8 29 171 11 71 4 | отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте кровли зданий и сооружений |
| 8 29 181 11 42 4 | пыль полиуретана при резке панелей с полиуретановым утеплителем |
| 8 29 240 00 00 0 | Отходы при ремонте элементов систем водо- и газопроводов, канализационных сетей |
| 8 29 241 11 40 5 | отходы зачистки тепловых камер и непроходных каналов при ремонте теплотрасс |
|  |  |
| 8 30 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ, РЕМОНТЕ АВТОДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ |
| 8 30 100 01 71 5 | лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) |
| 8 30 200 01 71 4 | лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий |
|  |  |
| 8 40 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ, РЕМОНТЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА |
| 8 41 000 00 00 0 | Шпалы железнодорожные отработанные |
| 8 41 000 01 51 3 | шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные |
| 8 41 111 11 51 4 | шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные масляным антисептиком, отработанные |
| 8 41 211 11 52 4 | шпалы железнодорожные железобетонные отработанные |
| 8 41 211 12 52 5 | шпалы железнодорожные железобетонные отработанные практически неопасные |
|  |  |
| 8 42 000 00 00 0 | Отходы балласта, грунта, образовавшиеся при ремонте железнодорожных путей, загрязненные нефтепродуктами |
| 8 42 100 00 00 0 | Отходы балласта при зачистке железнодорожных путей |
| 8 42 101 01 21 3 | балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
| 8 42 101 02 21 4 | балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| 8 42 190 00 00 0 | Балласт из прочих материалов загрязненный |
| 8 42 200 00 00 0 | Отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна |
| 8 42 201 01 49 3 | отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, умеренно опасные |
| 8 42 201 02 49 4 | отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные |
|  |  |
| 8 49 000 00 00 0 | Прочие отходы при демонтаже, ремонте железнодорожного путевого хозяйства |
| 8 49 211 12 20 5 | отходы древесные от замены железнодорожных шпал |
|  |  |
| 8 82 351 11 21 4 | отходы и лом диабазовой плитки, загрязненной кремнийорганическими соединениями |
|  |  |
| 8 85 100 00 00 0 | Отходы строительства и ремонта радиационно-опасных объектов |
| 8 85 111 11 61 4 | отходы изделий из древесины при проведении строительных и ремонтных работ на радиационно-опасных объектах |
| 8 85 121 11 72 3 | отходы изделий из цветных металлов в смеси с преимущественным содержанием меди при проведении строительных и ремонтных работ на радиационно-опасных объектах |
| 8 85 122 11 72 4 | отходы изделий из черных металлов в смеси при проведении строительных и ремонтных работ на радиационно-опасных объектах |
| 8 85 123 11 50 4 | отходы тары из черных металлов при проведении ремонтных и строительных работ на радиационно-опасных объектах |
| 8 85 131 11 51 4 | отходы минеральной ваты при проведении строительных и ремонтных работ на радиационно-опасных объектах |
| 8 85 131 21 52 4 | отходы рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов при проведении работ на радиационно-опасных объектах |
| 8 85 181 11 72 4 | мусор строительный, содержащий преимущественно неметаллические минеральные строительные материалы, при проведении строительных и ремонтных работ на радиационно-опасных объектах |
|  | |
| 8 90 000 00 00 0 | ПРОЧИЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА |
| 8 90 000 01 72 4 | отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ |
| 8 90 000 02 49 4 | отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах |
| 8 90 000 03 21 4 | отходы щебня, загрязненного нефтепродуктами, при ремонте, замене щебеночного покрытия (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| 8 90 011 11 72 5 | мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности |
| 8 90 031 21 72 4 | отходы строительных материалов на основе полипропилена, стекловолокна и целлюлозы в смеси при строительных и ремонтных работах |
|  |  |
| 8 91 000 00 00 0 | Отходы инструментов, загрязненных при строительных и ремонтных работах |
| 8 91 100 00 00 0 | Инструменты, загрязненные штукатурными, лакокрасочными материалами |
| 8 91 110 00 00 0 | Инструменты лакокрасочные загрязненные |
| 8 91 110 01 52 3 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более) |
| 8 91 110 02 52 4 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) |
| 8 91 111 11 52 4 | пневмораспылители, отработанные при окрасочных работах (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) |
| 8 91 120 00 00 0 | Инструменты для кладочных, штукатурных работ загрязненные |
| 8 91 120 01 52 4 | шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами |
|  |  |
| 8 92 000 00 00 0 | Обтирочный материал, загрязненный при строительных и ремонтных работах |
| 8 92 010 00 00 0 | Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами на основе сложных полиэфиров |
| 8 92 011 01 60 4 | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами на основе алкидных смол |
| 8 92 110 00 00 0 | Обтирочный материал, загрязненный прочими лакокрасочными материалами |
| 8 92 110 01 60 3 | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более) |
| 8 92 110 02 60 4 | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) |
|  |  |
| 8 93 211 11 42 3 | пыль шлифовки загрунтованных поверхностей, содержащая алкидные, меламиновые смолы |

Затраты на размещение отходов I-V классов опасности необходимо принимать в соответствии с разделом III Постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. N 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Ставки платы при размещении отходов | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну загрязняющих веществ (отходов производства и потребления) | | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | | |
| 1. | Отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные) | 4452,4 | 4643,7 | 4643,7 |
| 2. | Отходы II класса опасности (высокоопасные) | 1908,2 | 1990,2 | 1990,2 |
| 3. | Отходы III класса опасности (умеренно опасные) | 1272,3 | 1327 | 1327 |
| 4. | Отходы IV класса опасности (малоопасные) (за исключением твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) | 635,9 | 663,2 | 663,2 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F2F8ECEF4DC6ED0B9248DAACED2AD1E86E1C42DA443F9B19B0C1320EEFF557A70C88B4BE51BD0F89EA5BCD2B3F93064DB146267612251E95tCp9I) Правительства РФ от 29.06.2018 N 758) | | | | |
| 5. | Отходы V класса опасности (практически неопасные): |  |  |  |
|  | добывающей промышленности | 1 | 1,1 | 1,1 |
|  | перерабатывающей промышленности | 38,4 | 40,1 | 40,1 |
|  | прочие | 16,6 | 17,3 | 17,3 |

Класс опасности подтвердить, указав код ФККО в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом от 22 мая 2017 г. N 242.

**Пересчет ставок, установленных на 2018 год:**

* **в уровень цен 2020 г. производится с использованием коэффициента 1,08** (Постановлением Правительства РФ от 24.01.2020 N 39)
* **в уровень цен 2019 г. производится с использованием коэффициента 1,04** (Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 N 758 (ред. от 16.02.2019))

**Плата за размещение отходов НДС не облагается**

В спорных случаях, для определения класса опасности отхода, экспертиза может потребовать предоставить паспорт отходов, в соответствии с Постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 712 и в соответствии с [подпунктом 5.5(11)](consultantplus://offline/ref=BD023257151015293BC5A48A222BAD5713D8F590AF4D22D8F4E55D70566E05567F7B45526E40E1B4B5EDA3111DE5BB303CEA6D24FD12937560w5G) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400.

Затраты на размещение отходов учитываются в главе 9 « Прочие работы и затраты» в графах 7 и 8 сводного сметного расчета.

Так же в сметной документации (непосредственно в локальных сметных расчетах) принимаются затраты на погрузку и перевозку мусора на полигон ТБО.

**Примеры расчета платы за размещение отходов**

Пример 1

ТИП ОТХОДОВ: лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня

КОД ФККО: 8 30 100 01 71 5

КЛАСС ОПАСНОСТИ: V

МАССА МУСОРА: 100 тонн

УРОВЕНЬ ЦЕН: I квартал 2020 г.

**Плата за размещение отходов составляет:**

**100 тонн х 17,3 руб/тонну \*1,08 = 1868,4 руб.**

Пример 2

ТИП ОТХОДОВ: мусор от сноса и разборки зданий несортированный

КОД ФККО: 8 12 901 01 72 4

КЛАСС ОПАСНОСТИ: IV

МАССА МУСОРА: 100 тонн

УРОВЕНЬ ЦЕН: IV квартал 2019 г.

**Плата за размещение отходов составляет:**

**100 тонн х 663,2 руб/тонну \*1,04 = 68972,8 руб.**